*INCLUDE, INPUT=allinone.inp
*INCLUDE, INPUT=add_material.inp
*INCLUDE, INPUT=add_support.inp
*INCLUDE, INPUT=add_contact.inp
*STEP,NLGEOM,INC=100
*STATIC
0.1,1
*INCLUDE, INPUT=add_boundary.inp
  *NODE FILE
U,
  *EL FILE
S,
*NODE PRINT,NSET=f1
RF
*NODE PRINT,NSET=f2
RF
*NODE PRINT,NSET=Fixed_Forceside
RF
*NODE PRINT,NSET=FixedPlateside
RF
*NODE PRINT,NSET=Base_fIXEE
RF
*CONTACT OUTPUT
CDIS,CSTR
*END STEP